**Rider oświetleniowy, spektakl *Przybora na 102,***

**Magda Umer i Mumio**

Oświetlenie kontrowe most 2;
- 3x Robe Robin 800 LEDWASH lub podobny
Oświetlenie kontrowe most ;
- 3x Robe Robin 800 LEDWASH lub podobny,
- 2x Clay Paky Alpha Spot 700HPE lub podobny,

- 4x 1kW PC z klapami,
Oświetlenie portalowe;
- 4x 1kW PC
Wieże portalowe;
- 4x 1 kW PC z klapami (po 2 na stronę),
Oświetlenie frontowe;
Boki widowni w okolicach proscenium ;
-  6x 1kW PC z klapami, (po 3 na stronę),
Oświetlenie frontowe z nad widowni;
- 2x Robe Robin 800LEDWash lub podobny,
- 8x 1kW PC z klapami,
- 2x profil ETC 750W 15-30\* z kompletem noży,

Na scenie ;

- 8x LedPar 64 RGBW

- maszyna do dymu typu HAZER

- obwód regulowany do podłączenia lampy

Preferowany sterownik CHAMSYS.

Kontakt: Waldemar Zatorski 504290645